|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** 1 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, з  укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 2 | | | | м3 | | 10,644 | |  | | |
| 2 | Установлення залiзобетонних опор контактної мережi  масою до 1,5 т з бурiнням котлованiв пiд монолiтнi  фундаменти у грунтах 2 групи, глибина бурiння 2 м | | | | опора | | 4 | |  | | |
| 3 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального  призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В  20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | 18,072 | |  | | |
| 4 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | | | т | | 0,311 | |  | | |
| 5 | Монтаж прогонiв під горизонтальну опалубку | | | | т | | 0,93824 | |  | | |
| 6 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних  плоских /бетон важкий В 22,5 (М300), крупнiсть  заповнювача 20-40мм/ | | | | м3 | | 16 | |  | | |
| 7 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори,  ферми та iн.] | | | | т | | 10,12 | |  | | |
| 8 | Улаштування бетонних сходiв на стальних косоурах | | | | м2 | | 14,4 | |  | | |
| 9 | Монтаж каркасiв одноповерхових виробничих будiвель  одно- i багатопрогонових без лiхтарiв прогоном до 24 м,  висотою до 15 м без кранiв | | | | т | | 10,5248 | |  | | |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один раз  грунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | 346 | |  | | |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | | | | м2 | | 346 | |  | | |
| 12 | Облицювання периметру профiльованим листом | | | | м2 | | 48 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |