|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** загальнобудівельні роботи |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту навідстань до 100 м при глибині корита до 250 мм |  м2 | 200 |   |
| 2 | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійноїсуміші за товщини шару 12 см | м2 | 100 |   |
| 3 | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійноїсуміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати абовилучати до/з норми 27-17-1 (до товщини шару 5 см) | м2 | -100 |   |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 30 |   |
| 5 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | м3 | 1,2 |   |
| 6 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загальногопризначення пiд малі архітектурні форми | м3 | 1,2 |   |
| 7 | Монтаж елементів малих архітектурних форм | т | 6,88 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |