|  |  |
| --- | --- |
|   | *Додаток Д ( Е ) довідковий**до ДБН А.2.2-3:2014**затверджений Наказом**Мінрегіонбуду України**від 04.06.2014 № 163* |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| Комплексний благоустрій парку «Юність»  |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту навідстань до 100 м при глибині корита до 250 мм |  м2 | 200 |   |
| 2 | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійноїсуміші за товщини шару 12 см |  м2 | 100 |   |
| 3 | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійноїсуміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати абовилучати до/з норми 27-17-1 (до товщини шару 5 см) |  м2 | -100 |   |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу |  м | 30 |   |
| 5 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 |  м3 | 1,2 |   |
| 6 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загальногопризначення пiд малі архітектурні форми |  м3 | 1,2 |   |
| 7 | Монтаж елементів малих архітектурних форм |  т | 6,88 |   |
|   |
|   |   |   |   |
| Склав |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |
|   |   |
| Перевірив |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |