|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий*  *до ДБН А.2.2-3:2014*  *затверджений Наказом*  *Мінрегіонбуду України*  *від 04.06.2014 № 163* | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| Комплексний благоустрій парку «Юність» | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | | | Одиниця  виміру | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | | |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | |  |  | |  | | |
| 1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на  відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | | | | | м2 | 200 | |  | | |
| 2 | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної  суміші за товщини шару 12 см | | | | | м2 | 100 | |  | | |
| 3 | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної  суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або  вилучати до/з норми 27-17-1 (до товщини шару 5 см) | | | | | м2 | -100 | |  | | |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | | м | 30 | |  | | |
| 5 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,  без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | | | | | м3 | 1,2 | |  | | |
| 6 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального  призначення пiд малі архітектурні форми | | | | | м3 | 1,2 | |  | | |
| 7 | Монтаж елементів малих архітектурних форм | | | | | т | 6,88 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
| Склав | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Перевірив | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* | | | | |  | |  | | |