|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Комплексний благоустрій парку «Юність»  |
| 87 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на загальнобудівельні роботи** |
| **Благоустрій парку "Юність"** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 334,456 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,60327 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 43,936 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,5 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “30 вересня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЕН27-69-1 | Улаштування дорожніх корит ізпереміщенням грунту на відстань до 100 мпри глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,2 | 15309,14828,11 | 13489,983144,05 | 3062 | 166 | 2698629 | 14,600035,1690 | 2,927,03 |
| *2* | *ЕН27-17-1* | *Улаштування основи тротуарів із піщано-**гравійної суміші за товщини шару 12 см* | *100м2* | *1* | *1808,12**1542,75* | *265,37**84,82* | *1808* | *1543* | *265**85* | *25,0000**1,0244* | *25**1,02* |
| 3 | С1421-9641варіант 1 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельнихробiт, розмiр зерен понад 0 до 20 мм | м3 | 15,24 | 486,69 -  | \_\_-\_\_ -  | 7417 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *4* | *ЕН27-17-2**Н1=7* | *Улаштування основи тротуарів із піщано-**гравійної суміші , за зміни товщини на**кожен 1 см додавати або вилучати до/з**норми 27-17-1 (до товщини шару 5 см)* | *100м2* | *-1* | *32,45* *-*  | *32,45**6,60* | *-32* |  *-*  | *-32**-7* | *\_\_-\_\_**0,0910* | *\_\_-\_\_**-0,09* |
| 5 | С1421-9641варіант 1 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельнихробiт, розмiр зерен понад 0 до 20 мм | м3 | -8,89 | 486,69 -  | \_\_-\_\_ -  | -4327 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *6* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на**бетонну основу* | *м* | *30* | *176,78**80,77* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5303* | *2423* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,3200* *-*  | *39,6* *-*  |
| 7 | С1416-8684варіант 1 | Каменi бортовi, 100.20.8  | шт | 30 | 142,28 -  | \_\_-\_\_ -  | 4268 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну безкрiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м,група грунтiв 2 | 100м3 | 0,012 | 26998,7226998,72 | \_\_-\_\_ -  | 324 | 324 | \_\_-\_\_ -  | 476,0000 -  | 5,71 -  |
| *9* | *ЕН6-1-5* | *Улаштування залiзобетонних**фундаментiв загального призначення пiд**малі архітектурні форми* | *100м3* | *0,012* | *231752,10**37676,10* | *193,59**33,53* | *2781* | *452* | *2* *-*  | *582,3200**0,5382* | *6,99**0,01* |
| 10 | & С111-1780-4-У | Сітка 4ВрI [100х100мм] | т | 0,054 | 20514,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 1108 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *11* | *Е9-30-1* | *Монтаж елементів малих архітектурних**форм* | *т* | *6,88* | *6408,95**3855,37* | *2553,58**896,18* | *44094* | *26525* | *17569**6166* | *57,4400**9,9150* | *395,19**68,22* |
| 12 | 550101-5варіант 6 | Барбекю | шт | 4 | 9500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 38000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | 550101-76варіант 5 | Столи для відпочинку | шт | 8 | 11500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 92000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | 550101-76варіант 3 | Лавка для стола | шт | 16 | 5000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 80000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | 550101-77варіант 1 | Урна для сміття | шт | 16 | 2000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 32000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 307806 | 31433 | 205026873 |   | 475,4176,19 |
|   |   |  Разом устаткування, грн. | 242000 |   |   |   |   |
|   |   |  Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 9504 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього устаткування, грн.** | **251504** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 65806 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 13871 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 38306 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 17146 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 51,67 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5630 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **82952** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **334456** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **603,27** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **43936** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |